**Приложение № 1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

**„ Доставка на фабрично рециклиран инжектор ” по Техническа спецификация – Приложение 1**

|  |  |
| --- | --- |
| № | **Минимални технически и функционални характеристики** |
|  | ***Общи характеристики на триглав инжектор*** |
| 1 | Две отделни глави за контрастно вещество |
| 2 | Една глава за физиологичен разтвор |
| 3 | Апарата да е без кабелен, да има възможност за връзка, чрез bluetooth или еквивалент. |

* В цената е включен транспорт до краен получател, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционен сервиз.
* Срок на доставка: до 60 календарни дни.
* Гаранция: минимум 6 месеца, считано от датата на пускане в експлоатация
* Срок на валидност на офертата : 60 календарни дни.
* Документ доказващ, че инжектора е фабрично рециклиран.