**Приложение № 1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

**„ Доставка на ехограф за нуждите на гастро ентерология” по Техническа спецификация – Приложение 1**

|  |  |
| --- | --- |
| № | **Минимални технически и функционални възможности** |
| 1 | С хармонично усилване |
| 2 | С високодефинитивен съдов доплер |
| 3 | Цветен доплер |
| 4 | Пулсов доплер |
| 5 | Силов/мощен/доплер |
| 6 | С възможности за оптимизация на образа и гранични структури |
| 7 | С процес за подобряване на контраста и хомогенността на образите |
| 8 | iCiear-технология / адаптивно подтискане на „отблясъците”/ |
| 9 | Конвексен трансдюсер 2-5 Mhz с биопсичен водач |
| 10 | Монитор с висока резолюция, с възможност за автоматично регулиране на яркостта и контраста |
| 11 | Възможност за надграждане на апарата |
| 11.1 | -за контрастно изобразяване |
| 11.2 | -за еластография |

* В цената да е включен транспорт до краен получател, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционен сервиз.
* Срок на доставка: до 60 календарни дни.
* Гаранция: минимум 12 месеца, считано от датата на пускане в експлоатация
* Срок на валидност на офертата : 60 календарни дни.
* Документ доказващ, че апаратурата е нова, неупотребявана и не е използвана с демонстрационна цел.
* Техническа документация на апаратурата.